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[bookmark: _Toc2502][bookmark: _Toc3265][bookmark: _Toc29813]前  言

本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。
[bookmark: _Hlk220686938]为了规范安全生产责任保险事故预防服务工作，加强事故预防服务风控团队和专业能力建设，切实发挥安全生产责任保险主动预防功能，在山东省住房和城乡建设厅、山东省水利厅的指导下，建筑施工安责险事故预防服务专业委员会组织专家，按照《安全生产责任保险实施办法》（应急〔2025〕27号）、《关于贯彻落实<安全生产责任保险实施办法>加强安全生产责任保险工作的通知》（鲁应急字〔2025〕124号）和国家相关法律法规及规范标准要求，结合山东省建筑施工的工作实际，特制订本指南。
执行过程中如有意见或建议，请反馈至山东省建筑安全与设备管理协会建筑施工安责险事故预防服务专业委员（地址：山东省济南市市中区阳光新路69号1922室，联系电话0531-86905281邮箱：sdjzaqxh@163.com），以供今后修订时参考。
[bookmark: _Hlk71359303]本标准由山东省建筑安全与设备管理协会归口管理。本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别专利的责任。
本标准主要起草单位：中国人民财产保险股份有限公司山东省分公司、山东建筑大学
本标准参编单位：山东省建设工程质量安全中心、山东省建设监理与咨询协会、济南市历下区工程质量与安全中心、滕州市住房和城乡建设局、中国人寿财产保险股份有限公司山东省分公司、中国平安财产保险股份有限公司山东分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司山东分公司、中国大地财产保险股份有限公司山东分公司、华安财产保险股份有限公司山东分公司、中华联合财产保险股份有限公司山东分公司、中路财产保险股份有限公司山东分公司、中国人寿财产保险股份有限公司青岛市分公司、阳光财产保险股份有限公司山东分公司、永诚财产保险股份有限公司山东分公司、安华农业保险股份有限公司山东分公司、浙商财产保险股份有限公司山东分公司、大家财产保险有限责任公司山东分公司、永安财产保险股份有限公司山东分公司、阳光财产保险股份有限公司青岛分公司、紫金财产保险股份有限公司山东分公司、紫金财产保险股份有限公司青岛分公司、泰山财产保险股份有限公司山东分公司、长安责任保险股份有限公司山东省分公司、中建八局发展建设有限公司、济南城建集团有限公司、山东省路桥集团有限公司、中建三局集团山东投资建设有限公司
本标准主要起草人：
[bookmark: _GoBack]   本标准主要审查人员：
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建筑施工安全生产责任保险事故预防服务指南

[bookmark: _Toc20243][bookmark: _Toc3035][bookmark: _Toc3574]1  适用范围
本指南适用于山东省行政区域内，对依法新建、改建、扩建、拆除的房屋建筑和市政基础设施工程以及水利工程项目（以下简称：建设工程项目），开展安全生产责任保险事故预防服务。
其内容包括：总体要求、具体服务内容和标准、服务流程、服务保障、服务评估及持续改进的规范性要求。
[bookmark: _Toc6203][bookmark: _Toc31200][bookmark: _Toc573]2  编写依据
本指南主要依据以下法律法规和规范标准编写。下列文件也作为实施本指南必不可少的文件，其中未注日期的，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指南。
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国建筑法》
《建设工程安全生产管理条例》
《山东省安全生产条例》
[bookmark: _Hlk220686782]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）
《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房城乡建设部第17号）
《建筑施工特种作业人员管理规定》（住房城乡建设部令第60号）
《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第26号）
《安全生产责任保险实施办法》（应急〔2025〕27号）
《关于贯彻落实安全生产责任保险实施办法加强安全生产责任保险工作的通知》（鲁应急字〔2025〕124号）
《山东省房屋建筑和市政工程安全生产责任保险实施工作指导意见》
《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024版)》
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
AQ 9010 安全生产责任保险事故预防技术服务规范
AQ/T 9011 生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南
JGJ59 建筑施工安全检查标准
CJJT 275 市政工程施工安全检查标准
SL 721 水利水电工程施工安全管理导则
SL/T 789 水利安全生产标准化通用规范
SL/T 842 水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则
SL/T 843 水利水电工程危险源辨识与风险评价导则
DB37/T 5063 建筑施工现场安全管理资料规程
[bookmark: _Hlk220700550][bookmark: _Hlk220700491]DB37/T 5336 房屋市政工程安全文明工地建设标准第１部分:房屋建筑工程
DB37/T 5346 房屋市政工程安全文明工地建设标准第2部分：市政工程
[bookmark: _Hlk220699269]DB37/T 3015 建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则
DB37/T 3134 建筑施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南
DB37/T 3014 建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则
[bookmark: _Hlk220701191]DB37/T 3135 建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南
DB37/T 3512 水利工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系细则
DB37/T 3513 水利工程运行管理单位生产安全事故隐患排查治理体系细则
T/CWEA 28 -2024 T/CWEC 51-2024 水利工程建设安全生产责任保险事故预防服务指南
[bookmark: _Toc31463][bookmark: _Toc1076][bookmark: _Toc13903][bookmark: _Toc25298]3  术语和定义
[bookmark: _Toc22317]3.1  安全生产责任保险 safety liability
保险机构对投保单位发生生产安全事故造成的人员伤亡和有关经济损失等予以赔偿，并且为投保单位提供生产安全事故预防技术服务的商业保险，简称“安责险”。
[bookmark: _Toc17482]3.2  事故预防技术服务 accidents prevention service on work 
保险机构为防止或减少投保单位发生生产安全事故，降低赔付风险，通过一定的技术措施，协助投保单位开展事故预防工作的服务行为。
[bookmark: _Toc11359]3.3  投保单位 applicant
为减少和预防所承建建设工程项目安全生产风险，与保险机构订立安全生产责任保险合同并支付保险费用，享有获得赔偿和接受事故预防技术服务权利的施工企业。
3.4  被保项目 insured
以建设工程项目为单位，投保安全生产责任保险的工程实体及相关活动。
[bookmark: _Toc26075]3.5  安全生产技术服务机构 work safety technical service organization
受保险机构委托，为投保单位、被保项目提供事故预防技术服务的各类机构，简称“服务机构”。
[bookmark: _Toc9793]3.6  事故预防服务方案 Accident Prevention Service Plan
服务机构根据工程特点、建设场地与周边环境、工程进度和关键节点等拟定的，针对建设工程安全生产责任保险相关内容开展事故预防服务的技术文件。
[bookmark: _Toc25071]3.7  安全生产专业服务技术人员 Technical Personnel for Work Safety Professional Services
受服务机构聘用，为投保单位提供事故预防技术服务的具有安全生产专业背景、职业资格、工作经验的专业技术人员和科学研究人员，简称“专业服务人员”。
[bookmark: _Toc11760]3.8  事故隐患 Potential Accident Hazards
生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和不良环境因素。
[bookmark: _Toc11196]3.9  危险性较大的分部分项工程 High-Risk Divisional and Subdivisional Projects 
房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程，简称“危大工程”。
[bookmark: _Toc12316]3.10  事故预防服务报告 Accident Prevention Service Report
服务机构或保险机构根据事故预防服务技术方案对投保单位或被保项目完成事故预防服务后形成的报告。
[bookmark: _Toc34][bookmark: _Toc27119][bookmark: _Toc22925][bookmark: _Toc29233]4  总体要求
4.1  保险机构应在投保阶段与投保单位签订事故预防协议或在保险合同中约定服务内容及频次，事故预防服务应按本规程附录A的工作流程进行。
4.2  保险机构应按照协议要求对被保项目开展事故预防服务工作，投保企业或被保项目拒绝预防服务的，应及时报告工程建设监管部门。
4.3  保险机构应健全服务组织，完善服务制度，落实服务责任，规范服务流程。
4.4  保险机构应委托具有相应资质或能力的安全生产技术服务机构为被保项目提供事故预防服务。
4.5  保险机构应根据投保单位及被保项目需求，提供以下服务：
1 安全生产宣传教育培训。包括制作发放安全生产宣传教育培训资料，举办安全生产宣传教育活动，组织开展安全生产专项教育培训等。
2 安全风险辨识、评估、评价。开展安全风险辨识、安全风险评估、安全评价和安全生产检测检验，提出风险管控措施建议。
3 安全生产标准化管理体系建设。包括协助编制安全生产标准化建设方案，对标准化管理体系提供改进辅导服务，协助开展安全生产标准化自评等。
4 生产安全事故隐患排查。开展生产安全事故隐患排查，提出隐患治理措施与方案。
5 安全生产应急预案编制和应急救援演练。包括协助完善生产安全事故应急预案，协助开展应急救援演练等。
6 安全生产科技创新、装备研发推广应用。包括组织安全生产技术交流研讨，介绍先进安全应急装备，协助被保险人应用先进安全技术开展安全生产相关工作等。
7 其他有关事故预防工作。
4.6  保险机构在服务过程中不得影响被保项目的正常生产活动。
4.7  保险机构应统筹规划，自本指南实施起，事故预防服务费用应达到被保项目实际收取安责险保费的20%；保险机构和服务机构应建立专用台账，确保事故预防费用做到专款专用，并接受住房城乡建设、水利等部门的监督。
4.8  保险机构应客观、科学、专业地开展事故预防服务工作，充分利用互联网、云平台等信息化技术保证服务质量，有效降低投保单位、被保项目的安全风险。
4.9  投保单位、被保项目应配合保险机构完成事故预防技术服务工作，拒绝事故预防服务的，应出具书面情况说明。接受事故预防服务的，不免除投保单位和被保项目安全管理的主体职责。
[bookmark: _Toc22492][bookmark: _Toc6136][bookmark: _Toc8941]5  服务内容及标准
[bookmark: _Toc29082]5.1  安全生产宣传教育培训
5.1.1 安全生产教育培训的对象包括以下被保项目人员：
（1）安全管理人员；
（2）施工管理人员；
（3）一线作业人员，包含特种作业人员、木工、钢筋工、混凝土工、水电安装工、砌筑工等
[bookmark: _Toc12110][bookmark: _Toc26643]5.1.2  服务内容
1 安全生产宣传服务包括但不限于以下内容并应参考本指南附录B的内容：
（1）安全生产月主题活动；
（2）开工第一课；
（3）安全技能竞赛；
（4）安全班组建设；
[bookmark: _Hlk220698971]（5）安全展台及宣传标语、海报、图版或视频；
（6）安全文化创建等.
2 管理人员的安全生产教育培训包括以下内容并应参考本指南附录B的内容：
（1）安全生产法律法规及政策文件解读；
（2）双重预防体系教育培训；
（3）新技术、新工艺、新设备、新材料安全生产教育培训；
（4）季节性安全生产教育培训；
（5）节假日安全生产教育培训；
（6）应急救援教育培训；
（7）分部分项工程及危大工程的安全教育培训；
（8）典型事故案例分析；
（9）根据项目特点和管理人员需求的其他安全教育培训内容。
3 作业人员的安全生产教育培训包括以下内容并应参考本指南附录B的内容：
（1）新入场员工安全教育培训；
（2）特种作业人员专项安全培训；
（3）其他工种安全培训；
（4）高处作业、有限空间作业、动火作业、安全用电等专题安全培训；
（5）典型事故案例警示教育；
（6）根据项目特点和作业人员需求的其他安全教育培训内容。
[bookmark: _Toc2638][bookmark: _Toc16990]5.1.3  服务标准
1 可采取线下或线上线下相结合的形式，且应进行一次线下教育培训，可与现场事故隐患排查服务同步进行。
2 为被保项目线下提供安全教育培训服务时不应少于1名具有专业资格的培训讲师。
3 开展安全生产宣传服务时，应按本指南5.1.1 中1的要求，提供1项或多项服务。
[bookmark: _Hlk220698946][bookmark: _Hlk220699057]（1）活动类，应按照方案开展，记录好活动内容、参与单位、参与人员数、活动起始时间等环节内容，保存必要的照片、录像、媒体报道等资料。
（2）宣传类，应按照方案开展，展台、图版等制作搭设，应保存必要的照片、录像等资料；宣传标语、海报、视频发送，应建立采购、发送台账，保存记录等资料。
4 开展线下安全生产教育培训服务时，应按本指南5.1.1中 3、4的要求提供1项或多项服务。
（1）应进行实名制签到，至少包含培训人员姓名、岗位职务等信息。
（2）为培训人员提供符合现行法律法规、部门规章和标准规范的培训资料，并对累计学时达标的培训人员进行考核，评估培训效果。
（3）服务团队除专业讲师外，应配备1-2名专业技术人员进行辅导、答疑及整理培训资料。
5 线上服务时，保险机构应向投保单位、被保项目提供线上培训平台，课程内容应满足5.1.1要求，涵盖建设工程安全管理人员、施工管理人员和一线作业人员。
6 应加强培训过程管理，确保签到记录、培训照片或录像、考核等资料客观、真实、齐全、有效，保障对培训全过程的可追溯。
[bookmark: _Toc29134][bookmark: _Toc25795][bookmark: _Hlk220699471]5.2  安全风险辨识、评估、评价
[bookmark: _Toc7746]5.2.1  服务内容
[bookmark: _Hlk220699374][bookmark: _Hlk220701147]应依据安全生产风险分级管控体系通则、细则、实施指南等山东省地方标准开展活动，协助被保项目完成以下内容：
[bookmark: _Toc13678][bookmark: _Hlk220699587]1 复核项目安全生产风险分级管控体系建设和运行情况。
[bookmark: _Hlk220699643]2 平行开展安全风险辨识、评估、评价活动。
（1）确定风险点。对所涉及的风险点进行划分和排查；
（2）辨识危险源。危险源辨识对象与范围应覆盖被保项目涉及的所有区域、场所、部位和直接关联的外部环境；覆盖被保项目涉及的所有工艺流程、设施、设备、工作面和管理体系；覆盖被保项目涉及的所有部门、岗位和人员，以及被保项目涉及的所有危险物品；
（3）风险评价。根据风险危险程度，划分风险等级；
（4）制定风险控制措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面为被保项目制定风险控制措施；
（5）制定风险分级管控清单。编制包括风险点各类风险信息的风险分级管控清单；
（6）检查投保单位风险辨识及管控工作是否符合相关规范要求。
5.2.2  服务标准
1 保险机构为被保项目提供风险辨识、评估和评价服务时不应少于2名专业技术人员。
2 对项目安全生产风险分级管控体系建设情况进行评价，提出整改建议。
3 项目进行安全风险辨识、评估、评价活动应符合下列要求：
（1）危险源辨识过程应覆盖当前施工进度主要的作业活动和设备设施。
（2）风险评价过程中，应涵盖所有危大工程。
（3）对于评价为重大风险的危险源，现场服务人员应协助被保项目增加管控措施并有效落实，将风险降低到可接受或可容许程度。
（4）风险管控清单应遵循风险等级越高管控层级越高的原则。
（5）保险机构应根据被保项目安全风险辨识、评估工作，依据本规程附录C的要求，完成房屋市政工程安全风险管控清单，水利工程应依据《水利水电工程危险源辨识与风险评价导则》SL/T 843），并形成事故预防服务报告，纳入投保单位或被保项目的事故预防服务档案。
[bookmark: _Toc9886]5.3  安全生产标准化建设
[bookmark: _Toc32701]5.3.1  服务内容
安全生产标准化建设工作应协助被保项目完成并不限于以下内容：
1 建立健全安全生产管理体系；
2 制定安全管理制度及标准化实施方案；
3 落实施工现场安全标准化措施；
4 成立安全生产标准化自评机构；
5 开展安全生产标准化考评并提出改进建议。
[bookmark: _Toc19689]5.3.2  服务标准
1 协助被保项目安全生产标准化建设按照《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》要求，自评达到合格。
2 应依据以下标准开展建设施工工程安全生产标准化建设服务：
[bookmark: _Hlk220700703]（1）房屋建筑工程：参照《山东省房屋市政工程施工项目安全生产标准化考评实施指南(试行)》规定的程序，按照《房屋市政工程安全文明工地建设标准第１部分:房屋建筑工程》（DB37/T 5336）确定的内容；
（2）市政工程：参照《山东省房屋市政工程施工项目安全生产标准化考评实施指南(试行)》规定的程序，按照《房屋市政工程安全文明工地建设标准第2部分：市政工程》（DB37/T 5346-2026）等内容；
（3）水利工程：按照《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721）《水利安全生产标准化通用规范》（SL/T 789）等内容。
3 服务机构在服务期间应完成以下工作内容：
（1）出具《安全标准化建设现状诊断报告》1份；
（2）辅导被保项目完成自评，并出具《自评报告》1份；
（3）至少组织1次标准化专题培训。
4 服务机构应根据安全生产标准化自评报告等资料形成事故预防服务报告，纳入事故预防服务档案。
[bookmark: _Toc20182][bookmark: _Toc32763]5.4  安全生产事故隐患排查
[bookmark: _Toc4339]5.4.1  服务内容
1 安全生产事故隐患排查服务应以重大事故隐患为重点，包括施工现场实体和安全管理两部分内容，房屋市政工程重大事故隐患应依据本规程附录D的要求进行排查，水利工程应依据《水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则》（SL/T 842）进行排查。
2 建设工程施工现场实体排查主要内容，如表5-1所示：
表5-1 建设工程施工现场实体排查主要内容
	序号
	房屋建筑工程
	市政工程
	水利工程

	1
	基础安全管理
	基础安全管理
	基础安全管理

	2
	文明施工
	文明施工
	临时工程（含营地、围堰、导流等）

	3
	脚手架
	高处作业
	施工用电

	4
	基坑工程
	施工用电
	脚手架与作业平台工程

	5
	模板工程及支撑体系
	施工机具
	模板工程及支撑体系

	6
	高处作业
	地基基础工程
	拆除、爆破施工

	7
	施工用电
	脚手架与作业平台工程
	起重吊装及安装拆卸

	8
	物料提升机与施工升降机
	模板工程及支撑体系
	边坡、基坑工程

	9
	塔式起重机与起重吊装
	地下暗挖与顶管工程
	洞挖工程

	10
	施工机具
	起重吊装工程
	水上水下作业

	11
	有限空间
	有限空间
	有限空间


3 建设工程安全管理排查内容，见表5-2所示：
表5-2 建设工程安全管理资料排查内容
	序号
	资料名称
	具体内容

	1
	基本管理资料
	企业及项目安全生产管理制度

	
	
	主管部门近期下发的有关文件落实情况

	2
	安全生产管理机构及安全
生产责任制
	施工资质与安全生产许可证

	
	
	项目安全生产管理机构

	
	
	安全生产考核合格证书

	
	
	特种作业人员操作资格证书

	
	
	安全生产、文明施工协议

	
	
	全员安全生产责任制

	[bookmark: _Toc12719]3
	施工组织设计与专项
施工方案
	施工组织设计

	
	
	专项施工方案

	
	
	专项施工方案专家论证审查报告

	4
	安全技术交底
	分部（分项）工程安全技术交底

	
	
	起重机械安拆、使用安全技术交底

	5
	安全检查
	隐患整改通知书与报告书

	
	
	安全隐患排查台账

	6
	安全教育
	安全教育培训计划

	
	
	安全教育档案

	7
	应急预案及演练
	生产安全事故应急救援预案

	
	
	应急救援培训和演练记录

	8
	安全投入
	安全防护、文明施工措施费用拨付证明

	
	
	安全文明施工费用计划/实际投入统计表

	9
	验收与检查记录
	基坑工程验收表

	
	
	临时用电验收表

	
	
	脚手架验收记录

	
	
	模板工程及支撑体系验收记录

	
	
	高处作业设施验收记录

	
	
	塔式起重机验收记录

	
	
	物料提升机验收记录

	
	
	施工升降机验收记录

	
	
	施工现场消防安全验收记录

	
	
	其他涉及危大工程、特种作业、特种设备的验收记录


5.4.2  服务标准
1 保险机构应按照国家及地方现行的法律法规、标准规范组织开展生产安全事故隐患排查工作，应符合生产安全事故隐患排查治理体系通则、细则、实施指南等山东省地方标准要求。
2 涉及到危大工程的应全部排查；存在重大事故隐患的，不得遗漏。
3 隐患排查宜安排在节后复工、恶劣天气前后、施工高峰期等时段，对于安全生产月、特殊时间段应增加排查频次。
4 被保项目存在超过一定规模的危大工程，保险机构可结合事故预防工作实际，协助项目对专项施工方案开展专家论证工作。
5 在服务过程中发现的隐患，应当如实做好记录并填写《隐患排查情况告知单》（见附录E），及时告知被保项目，提出隐患治理措施与整改建议。
6 保险机构应对被保项目的整改情况进行跟踪，督促投保单位、被保项目及时整改，完成服务闭环。
7 保险机构对拒不整改的隐患，应上报当地行业主管部门，整改完毕的隐患不再推送行业主管部门。
8 保险机构应根据重大事故隐患排查表、隐患排查情况告知单、整改报告等服务资料形成事故预防服务报告，纳入被保项目的事故预防服务档案。
[bookmark: _Toc18536][bookmark: _Toc3429][bookmark: _Toc7681]5.5  安全生产应急预案编制和救援演练
[bookmark: _Toc19049][bookmark: _Toc20779]5.5.1  服务内容
应协助投保单位、被保项目完成但不限于以下内容：
1 编制完善应急预案，内容包括综合预案、专项预案及现场处置方案。
2 策划并实施应急救援演练，重点检验指挥协调、伤员救治、疏散逃生等环节，做好应急演练评估工作。
3 定期检查应急物资储备情况，确保物资有效性。
[bookmark: _Toc20327][bookmark: _Toc25660]5.5.2  服务标准
1 确保应急预案种类齐全，内容符合国家及地方现行的法律法规、标准规范的规定。
2 督促被保项目按规定组织开展应急预案演练。
3 保险机构应对应急预案、演练记录、救援协议副本进行备案管理。
4 保险机构应根据应急预案、演练记录等资料形成事故预防服务报告，纳入投保单位或被保项目的事故预防服务档案。
[bookmark: _Toc9869][bookmark: _Toc19080][bookmark: _Toc8086]5.6  安全生产科技创新及装备应用
[bookmark: _Toc20735][bookmark: _Toc10620]5.6.1  服务内容
保险机构应依据工程风险特征及施工阶段需求，为投保单位或被保项目提供安全生产科技创新支持及智能化装备应用服务。服务应包括但不限于以下内容：
1 推广智慧工地建设；
2 开发风险预警模型，实时监测危大工程的安全状态；
3 推广智能穿戴设备，实时监测作业人员位置、生理状态及安全行为，及时预警违章操作或健康异常情况；
4 推广无人机、机器人等设备在高空巡检、有限空间探测、危险区域隐患排查等场景的应用；
5 提供虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等沉浸式安全体验系统，模拟事故场景。
[bookmark: _Toc19895][bookmark: _Toc22679]5.6.2  服务标准
1 保险机构推广安全生产科技创新及装备应用时应遵守国家及地方的相关法律法规。
2 推广的科技创新及装备应根据施工阶段变化及安全技术发展及时调整。
[bookmark: _Toc3418][bookmark: _Toc2821][bookmark: _Toc10567]6  服务频次
6.1  保险机构根据工程建设规模、复杂程度和工期长短，按表6-1所示频次和内容提供事故预防服务。工程项目类型应符合本规程附录H、附录I的规定，水利项目按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252）划定工程等级。
表6-1事故预防服务频次和内容一览表
	项目类型
	服务频次
	服务必选项目
	服务项目

	小型项目
	1
	1、2、4
	1.安全生产教育培训
2.提供建筑施工安全相关宣传标语、海报、图版或视频
3.安全风险辨识、评估、评价
4.现场事故隐患排查服务
5.指导其安全生产标准化建设
6.安全生产应急预案编制和应急救援演练
7.安全生产科技创新、装备研发推广应用
8.其他有关事故预防工作

	中型项目
	2
	
	

	大型项目
	3次及以上
	
	


注：1.服务必选项目全部完成为1个服务频次
    2.除上述规定的服务必选项目外，其他服务项目应按合同约定进行
6.2  工期超过1年的，事故预防服务应在工程建设进度2/3时至少完成一个服务频次，不宜在工程停工、竣工验收阶段进行事故预防服务。
[bookmark: _Toc26659]7  服务流程
7.1  前期准备
保险机构应与投保单位或被保项目沟通协商，了解项目规模、特点，明确服务需求，确定服务团队，预约服务时间。
7.2  制定服务方案
保险机构应结合投保单位、被保项目特点，按本指南附录F的要求编制服务方案，明确服务内容、频次、人员配置及预期目标。方案须经投保单位或被保项目书面确认，并通过信息化系统备案。
7.3  现场服务要求
按照服务方案要求，应在服务过程中通过定位打卡、影像拍摄、纸质记录等方式确保服务过程可追溯。
1 定位打卡：服务人员通过GPS定位签到，确保服务真实性。
2 影像留痕：全程拍摄服务照片（水印）或视频，重点记录隐患点及整改建议。
3 资料填写：现场填写《隐患排查记录》《培训签到表》等纸质文件，由双方签字确认。
4 现场告知：在服务过程中发现事故隐患，服务人员应按附录E的《隐患排查情况告知单》在现场以书面形式告知被保项目，并提出整改建议。
7.4  报告与反馈
服务完成后5个工作日内，服务机构应按本指南附录G的要求编写并提交服务报告，报告同步抄送被保项目。
需要整改的，被保项目应将整改报告及时反馈给服务机构，服务机构应将整改情况纳入事故预防服务报告。
7.5  回访与确认
每个频次服务完成后10个工作日内，保险机构应对被保项目进行回访；被保项目应按本指南附录J的要求填写安责险事故预防服务质量满意度反馈表，并提交给保险机构。
[bookmark: _Toc30785][bookmark: _Toc13859][bookmark: _Toc4089]8  服务保障
[bookmark: _Toc25615][bookmark: _Toc31444]8.1  保险机构
8.1.1  保险机构应配备事故预防服务专职管理人员。
8.1.2  管理人员应具备相应的建设工程专业知识，了解相关法律法规和政策规定，熟悉安全生产责任保险事故预防技术服务的业务流程和管理制度。
8.1.3  保险机构应建立事故预防技术服务工作责任制，完善服务流程、质量控制、机构管理、人员管理、档案管理、投诉处理和评价考核管理制度。
[bookmark: _Toc30099][bookmark: _Toc22525]8.2  安全生产技术服务机构
8.2.1  承担事故预防服务的安全生产技术服务机构（以下简称服务机构）应当具备以下基本条件：
1 独立法人资格；
2 固定的办公场所；
3 健全完善的安全管理运行体系和管理制度；
4 与建设工程行业领域事故预防服务相适应的自有专职技术人员；
5 具有房屋市政和水利领域监理资质或同等能力的工程类资质；
6 未被列入经营异常名录或违法失信企业名单等。
8.2.2 服务机构应对委托技术服务的保险机构负责，配备单位技术负责人，设立不少于2人的项目现场服务小组，由组长和专业技术人员等组成。
8.2.3 提供教育培训服务的机构，除具备涵盖管理人员、作业人员完整的课程体系外，线下培训讲师应按不同工程领域进行分类，并符合本指南附录K的规定。
8.2.4 提供教育培训以外其他项服务内容的服务机构相关人员资格应符合本指南附录K的规定外，尚应具备以下条件：
1 单位技术负责人应为本单位自有人员，受服务机构法人委托，对服务项目承担主要责任。
2 服务小组组长应为本单位自有人员，且应具备高级技术职称或工程类、安全类（建筑施工领域）执业资格证书，并具备从事相应的建设工程安全生产8年以上的工作经验。
3 专业技术人员应具备相应的建设工程领域中级及以上技术职称或相应的工程类、安全类（建筑施工领域）执业资格证书，并具备从事相应的建设工程安全生产3年以上的工作经验。
4 涉及起重机械设备的，应按规定配备具有相应资格的检验检测人员。
[bookmark: _Toc13031][bookmark: _Toc6672][bookmark: _Toc20883]8.3  信息管理系统
保险机构应根据实际情况，建立事故预防技术服务信息管理系统，对事故预防技术服务业务数据、费用台账、制度标准、服务评价、服务档案进行采集和存储，对事故预防技术服务情况和风险状况进行监测，并支持相关数据信息共享和查询。
[bookmark: _Toc24794]8.4  档案管理
8.4.1  保险机构应建立事故预防服务档案管理制度，服务机构应形成服务档案，并交由保险机构进行统一管理。
8.4.2  归档的资料包括保险合同、事故预防服务方案、事故预防服务报告、委托服务合同、服务费用台账、投诉处理记录和年度评估报告等，其中安全教育培训服务档案还应包括教育培训方案、教学大纲、培训课件、参加人员签到表、培训过程的影像资料、考核记录等内容。
8.4.3  服务档案记录应真实完整，确保服务过程可追溯，按照服务项目单独成册，至少保留5年。
[bookmark: _Toc25324][bookmark: _Toc2026]9.  服务评估及结果应用
9.1  保险机构应建立事故预防服务质量评估制度，对服务质量进行年度评估，并形成书面评估报告。评估可由保险机构自行组织或委托第三方机构。
9.2  评估内容应包括事故预防服务技术方案的制定、实施情况、服务效率效果、投保单位或被保项目满意度、服务团队的专业能力、事故预防服务档案的完整性、投诉处理情况、存在的问题和改进措施等。
9.3  评估结果可作为下一周期聘用的依据。
[bookmark: _Toc21924]

[bookmark: _Toc29844]附  录  A
（规范性）
事故预防服务工作流程
其他事故预防服务
制定事故预防服务方案

是
否
撰写故预防服务报告并上传
回访调研整改情况
报送保险机构
服务流程结束、资料归档

是否发现隐患
开展服务
安全教育培训
现场隐患排查
通过
签订服务协议
明确服务内容、频次等
成立专属服务小组
项目评估
调研需求
书面告知
被保项目
被保项目
进行整改
双方协商沟通服务内容
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线下安全教育培训
线上安全教育培训
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[bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc22796]安全生产宣传教育培训服务清单

表B.1 安全生产宣传服务清单
	序号
	安全生产宣传内容
	备注

	1
	 安全生产月主题活动
	

	2
	 安全技能竞赛
	

	3
	 开工第一课
	

	4
	 安全班组建设
	

	5
	 安全展台及宣传标语、海报、图版或视频
	

	6
	 典型事故案例
	

	7
	 安全文化创建
	

	8
	                    
	



1

表B.2 
安全生产教育培训课程清单

	序号
	培训内容
	培训课程
	课时
	培训对象
	备注

	1
	法规政策文件解读
	 《安全生产法》解读
	
	企业、项目管理人员
作业人员
	

	
	
	 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》解读
	
	
	

	
	
	 《生产安全重大事故隐患判定标准》（2024）解读
	
	
	

	2
	双重预防体系教育培训
	 风险分级教育培训
	
	企业、项目管理人员
作业人员
	

	
	
	 隐患排查教育培训
	
	
	

	3
	新技术、新工艺、新设备、新材料安全生产教育培训
	  新技术
	
	企业、项目管理人员
作业人员
	

	
	
	  新工艺
	
	
	

	
	
	  新设备
	
	
	

	
	
	  新材料
	
	
	

	4
	季节性安全生产教育培训
	 雨季汛期施工安全培训
	
	企业、项目管理人员
作业人员
	

	
	
	 夏季高温防暑安全培训
	
	
	

	
	
	 冬季施工安全培训
	
	
	

	5
	节假日安全生产教育培训
	 重大节假日复工安全培训
	
	企业、项目管理人员
作业人员
	

	6
	应急救援教育培训
	 应急预案编制培训
	
	企业、项目管理人员
作业人员
	

	
	
	 应急演练培训
	
	
	

	7
	分部分项工程安全管理
	 危大工程分部分项工程安全管理
	
	企业、项目管理人员
作业人员
	

	8
	典型事故案例分析
	 坍塌事故案例分析
	
	企业、项目管理人员
作业人员
	

	
	
	 高坠事故案例分析
	
	
	

	
	
	 机械伤害事故案例分析
	
	
	

	
	
	 触电事故案例分析
	
	
	

	
	
	 有限空间事故案例分析
	
	
	

	9
	重大危险源安全教育培训
	重大危险源辨识、评估，确定危险等级方法等
	
	企业、项目管理人员
作业人员
	

	10
	新入场员工安全教育培训
	 新入场员工安全通识培训
	
	作业人员
	

	11
	特种作业人员安全培训
	 建筑架子工（普通、附着式升降脚手架）安全培训
	
	特种作业人员
	

	
	
	 建筑电工安全培训、电焊工安全培训
	
	
	

	
	
	 塔司、信号工、安拆工安全培训
	
	
	

	
	
	 施工升降机（物料提升机）司机、安拆工安全培训
	
	
	

	
	
	 高处作业吊篮安拆
	
	
	

	12
	其他工种安全培训
	 钢筋工
	
	作业人员
	

	
	
	 砌筑工
	
	
	

	
	
	 混凝土工
	
	
	

	13
	安全管理专题培训
	 高处作业
	
	作业人员
	

	
	
	 有限空间作业
	
	
	

	
	
	 动火作业
	
	
	

	
	
	 临时用电作业
	
	
	

	14
	其他
	根据项目特点和需求选择其他安全教育培训内容
	
	
	




[bookmark: _Toc6383][bookmark: _Toc15567]附  录  C
（资料性）
[bookmark: _Toc14411][bookmark: _Toc18214]建设工程风险辨识清单
表C.1 房屋建筑工程施工现场风险辨识清单
	序号
	作业活动/设备设施
	可能导致事故类型
	风险分级/风险标识

	1
	未按规定领取施工许可证即施工
	生产安全事故
	

	2
	总承包单位和专业分包单位未取得相关资质
	生产安全事故
	

	3
	总承包单位和专业分包单位未取得营业执照
	生产安全事故
	

	4
	总承包单位和专业分包单位未取得安全生产许可证
	生产安全事故
	

	5
	未签订安全管理协议
	生产安全事故
	

	6
	未建立安全生产责任制及安全生产管理制度
	生产安全事故
	

	7
	未按规定配备专职安全员
	生产安全事故
	

	8
	未进行书面安全技术交底
	生产安全事故
	

	9
	施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核
	生产安全事故
	

	10
	未制定安全生产应急救援预案
	生产安全事故
	

	11
	基坑工程
	倾斜、沉降、坍塌、机械伤害、物体打击
	

	12
	地基与基础工程
	物体打击、机械伤害、高处坠落、坍塌
	

	13
	主体结构工程
	物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、
火灾、起重伤害、车辆伤害、坍塌、其他伤害
	

	14
	塔式起重机
	起重伤害、其他伤害
	

	15
	施工升降机
	起重伤害、物体打击、高处坠落、坍塌、触电
	

	16
	物料提升机
	起重伤害、物体打击、触电、其他伤害
	

	17
	汽车式起重机
	起重伤害、物体打击、触电、其他伤害
	

	18
	施工机具
	机械伤害、物体打击、触电、
车辆伤害、触电火灾、爆炸、高处坠落
	

	19
	电气工程
	触电、爆炸、火灾
	

	20
	临时消防工程
	火灾、爆炸
	

	21
	临时用电工程
	触电
	

	22
	高处作业
	物体打击、高处坠落、坍塌
	

	23
	钢结构工程
	起重伤害、物体打击、高处坠落、坍塌、触电
	

	24
	装饰装修工程
	机械伤害、物体打击、高处坠落、坍塌、
车辆伤害、触电、火灾、中毒窒息、其他伤害
	

	25
	其他
	
	




表C.2 市政工程施工现场风险辨识清单
	序号
	作业活动/设备设施
	可能导致事故类型
	风险分级/风险标识

	1
	未按规定领取施工许可证即施工
	生产安全事故
	

	2
	总承包单位和专业分包单位未取得相关资质
	生产安全事故
	

	3
	总承包单位和专业分包单位未取得营业执照
	生产安全事故
	

	4
	总承包单位和专业分包单位未取得安全生产许可证
	生产安全事故
	

	5
	未签订安全管理协议
	生产安全事故
	

	6
	未建立安全生产责任制及安全生产管理制度
	生产安全事故
	

	7
	未按规定配备专职安全员
	生产安全事故
	

	8
	未进行书面安全技术交底
	生产安全事故
	

	9
	施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核
	生产安全事故
	

	10
	未制定安全生产应急救援预案
	生产安全事故
	

	11
	地基基础工程
	物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、高处坠落、坍塌、爆炸、中毒窒息
	

	12
	围堰
	物体打击、触电、淹溺、
高处坠落、坍塌、中毒窒息
	

	13
	沉井
	物体打击、触电、淹溺、高处坠落、坍塌
	

	14
	拆除工程
	物体打击、机械伤害、触电、淹溺、坍塌
	

	15
	管道工程
	物体打击、机械伤害、起重伤害、
淹溺、坍塌、灼烫
	

	16
	顶管施工
	物体打击、机械伤害、淹溺、
高处坠落、坍塌、触电
	

	17
	定向钻
	物体打击、触电、淹溺、爆炸
	

	18
	钢筋混凝土结构工程
	物体打击、机械伤害、高处坠落、
坍塌、触电、火灾、灼烫
	

	19
	钢管双排脚手架
	物体打击、高处坠落、坍塌
	

	20
	钢管满堂脚手架
	物体打击、高处坠落、坍塌
	

	21
	梁柱式模板支撑架
	物体打击、高处坠落、坍塌
	

	22
	砌体工程
	物体打击、机械伤害、高处坠落、坍塌
	

	23
	防水工程
	高处坠落、坍塌、爆炸、火灾、灼烫、中毒窒息
	

	24
	注浆作业
	物体打击、机械伤害、触电
	

	25
	道路工程
	物体打击、机械伤害、高处坠落、坍塌、触电、火灾、灼烫、车辆伤害、淹溺、爆炸
	

	26
	桥梁工程
	物体打击、机械伤害、高处坠落、坍塌、
触电、火灾、灼烫、淹溺、爆炸
	

	27
	隧道工程
	坍塌、机械伤害、触电、火灾、爆炸
	

	28
	高处作业
	物体打击、高处坠落
	

	29
	有限空间作业
	物体打击、坍塌、触电、淹溺、
爆炸、中毒窒息、车辆伤害
	

	30
	动火作业
	火灾、触电、爆炸
	

	31
	起重吊装作业
	车辆伤害、机械伤害、起重伤害
	

	32
	临时用电
	触电、火灾
	

	33
	其他
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[bookmark: _Toc7950][bookmark: _Toc31261]房屋市政工程重大事故隐患排查表

表D.1 房屋市政工程重大事故隐患排查表
项目名称：                                                                                           检查日期：  
	序号
	检查要点
	排查结果

	1
	施工安全管理
	建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动或超（无）资质承揽工程。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	建筑施工企业未按照规定要求足额配备安全生产管理人员，或其主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得有效安全生产考核合格证书从事相关工作。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	建筑施工特种作业人员未取得有效特种作业人员操作资格证书上岗作业。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或专项施工方案存在严重缺陷的，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，未经验收合格即进入下一道工序或投入使用。
	是□  否□  不涉及□

	2
	基坑、边坡工程
	未对因基坑、边坡工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	基坑、边坡土方超挖且未采取有效措施。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	深基坑、高边坡（一级、二级）施工未进行第三方监测。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	有下列基坑、边坡坍塌风险预兆之一，且未及时处理：
1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；
2.基坑侧壁出现大量漏水、流土；
3.基坑底部出现管涌或突涌；
4.桩间土流失孔洞深度超过桩径。
	是□  否□  不涉及□

	3
	模板工程
	模板支架的基础承载力和变形不满足设计要求。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	模板支架承受的施工荷载超过设计值。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	危险性较大的混凝土模板支撑工程未按专项施工方案要求的顺序或分层厚度浇筑混凝土。
	是□  否□  不涉及□

	4
	脚手架工程
	脚手架工程的基础承载力和变形不满足设计要求。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	未设置连墙件或连墙件整层缺失。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效或缺失。
	是□  否□  不涉及□

	5
	起重机械及吊装工程
	塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	建筑起重机械的基础承载力和变形不满足设计要求。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	建筑起重机械安装、拆卸、爬升（降）以及附着前未对结构件、爬升装置和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	建筑起重机械主要受力构件有可见裂纹、严重锈蚀、塑性变形、开焊，或其连接螺栓、销轴缺失或失效。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	塔式起重机与周边建（构）筑物或群塔作业未保持安全距离。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	使用达到报废标准的建筑起重机械，或使用达到报废标准的吊索具进行起重吊装作业。
	是□  否□  不涉及□

	6
	高处作业
	钢结构、网架安装用支撑结构基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构超过设计承载力或未按设计要求设置防倾覆装置。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	单榀钢桁架（屋架）等预制构件安装时未采取防失稳措施。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	悬挑式卸料平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上，且未做可靠连接。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施，或电梯井道内贯通未采取水平防护措施且电梯井口未设置防护门。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	高处作业吊篮超载使用，或安全锁失效、安全绳（用于挂设安全带）未独立悬挂。
	是□  否□  不涉及□

	7
	施工临时用电
	特殊作业环境（通风不畅、高温、有导电灰尘、相对湿度长期超过75%、泥泞、存在积水或其他导电液体等不利作业环境）照明未按规定使用安全电压。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	在建工程及脚手架、机械设备、场内机动车道与外电架空线路之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施。
	是□  否□  不涉及□

	8
	有限空间作业
	未辨识施工现场有限空间，且未在显著位置设置警示标志。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训，未执行“先通风、再检测、后作业”原则。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	有限空间作业时现场无专人负责监护工作，或无专职安全生产管理人员现场监督。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	有限空间作业现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备。
	是□  否□  不涉及□

	9
	拆除工程
	装饰装修工程拆除承重结构未经原设计单位或具有相应资质条件的设计单位进行结构复核。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求。
	是□  否□  不涉及□

	10
	隧道工程
	作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施工。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，未及时采取措施。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	未按规范或施工方案要求选择开挖、支护方法，或未按规定开展超前地质预报、监控量测，或监测数据超过设计控制值且未及时采取措施。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	盾构机始发、接收端头未按设计进行加固，或加固效果未达到要求且未采取措施即开始施工。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	盾构机盾尾密封失效、铰链部位发生渗漏仍继续掘进作业，或盾构机带压开仓检查换刀未按有关规定实施。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	未经批准，在轨道交通工程安全保护区范围内进行新（改、扩）建建（构）筑物、敷设管线、架空、挖掘、爆破等作业。
	是□  否□  不涉及□

	11
	施工临时堆载
	基坑周边堆载超过设计允许值。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	无支护基坑（槽）周边，在坑底边线周边与开挖深度相等范围内堆载。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	楼板、屋面和地下室顶板等结构构件或脚手架上堆载超过设计允许值。
	是□  否□  不涉及□

	12
	冒险作业
	使用混凝土泵车、打桩设备、汽车起重机、履带起重机等大型机械设备，未校核其运行路线及作业位置承载能力。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	在雷雨、大雪、浓雾或大风等恶劣天气条件下违规进行吊装作业、设备安装、拆卸和高处作业。
	是□  否□  不涉及□

	
	
	施工现场使用塔式起重机、汽车起重机、履带起重机或轮胎起重机等非载人设备吊运人员。
	是□  否□  不涉及□

	13
	使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料。
	是□  否□  不涉及□

	14
	其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险。
	是□  否□  不涉及□




[bookmark: _Toc7823][bookmark: _Toc13322]附录 E
（资料性）
[bookmark: _Toc7569][bookmark: _Toc31125]隐患排查情况告知单

[bookmark: _Hlk220703957]隐患排查情况告知单
	[bookmark: _Hlk220703581]                            （投保单位/项目），保单号：                        

受                 单位委托，我单位于     年   月   日开展了安全生产事故隐患排查服务，对       、       、       （分部分项工程/部位）进行了排查，共发现隐患     条，其中重大事故隐患    条，具体情况及整改建议如下：

	序号
	分部分项工程/部位
	隐患描述（后附照片）
	隐患
类别
	整改建议
	建议整改时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
被保项目安全负责人（签名）：
被保项目监理机构负责人（签名）：
服务小组组长（签名）：

安全生产技术服务机构：                  
告知时间：

服务机构联系人：             联系电话：


备注：本告知单一式两份，被保项目、服务机构各留存一份。

[bookmark: _Toc23721][bookmark: _Toc499]附录 F
（资料性）
[bookmark: _Toc1288][bookmark: _Toc3315]事故预防服务方案

建筑施工安全生产责任保险
[bookmark: _Hlk220703970]事故预防服务方案
（参照范本）











[bookmark: OLE_LINK2]投 保 单 位：                  
[bookmark: OLE_LINK3]项 目 名 称：                  
[bookmark: OLE_LINK5]保 险 机 构：                  
保   单  号：                  
服 务 机 构：                                            

一、投保单位或被保项目概况
（一）项目概况
（二）安全管理状况（管理机构、管理体系等）；
（三）设备设施状况（起重机、升降机、卸料平台、起重吊装和消防设施等）；
（四）危大工程管理（深基坑、高支模、脚手架等）；
二、项目基本情况
根据行业主管部门要求，结合被保项目事故预防服务需求，本项目应提供   次服务，本次为第  次服务，本服务方案商定提供以下服务内容：

	序号
	服务项目
	服务时间/内容
	服务人员
	人员资质

	1
	安全生产宣传教育培训
	
	
	

	2
	安全风险辨识、评估、评价
	
	
	

	3
	安全生产标准化管理体系建设
	
	
	

	4
	生产安全事故隐患排查
	
	
	

	5
	安全生产应急预案编制和应急救援演练
	
	
	

	6
	安全生产科技创新、装备研发及推广应用
	
	
	

	7
	其他有关事故预防工作
	
	
	


三、预期目标
（一）安全生产宣传教育培训：宣传培训的方式、内容、场次、人员、数量及预期效果；
（二）风险辨识：风险辨识的范围、存在的风险类型、防控措施及预期效果；
（三）标准化建设：针对被保项目实际，开展安全生产标准化管理体系建设主要内容。
（四）隐患排查：隐患排查的方式、范围、重点及达到效果；
（五）应急演练：演练的方式、范围、类型及预期效果；
（六）科技创新：安全科技创新的名称、类型、内容、保障措施及达到效果等；
（七）其他服务：开展服务的名称、种类、方式、范围，涉及的人员、主要目的、取得的成效等。
四、保障事项
（一）资金服务保障情况
（二）其他服务保障情况

安全生产技术服务机构：                         （盖章）
服务机构技术负责人：         （签章）
服务小组组长：        （签章）
联系人：                                     联系电话：             
被保项目安全负责人（签字或电子签名）：           
保险机构风险管理人员审核（签字或盖章）：
日期：    年   月   日
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[bookmark: _Toc3475][bookmark: _Toc29097]附录 G 
（资料性）
[bookmark: _Toc10966][bookmark: _Toc2217]事故预防服务报告

建筑施工安全生产责任保险
[bookmark: _Hlk220703993]事故预防服务报告
（参照范本）













投 保 单 位：                   
保 险 机 构：                    
保   单  号：                     
服 务 机 构：                   
服 务 日 期：                    


1、 基本信息表

	投保单位
	
	单位地址
	

	企业资质
	
	安全生产许可证及有效期
	

	被保项目
名称
	
	被保项目地址
	

	工程概况
	工程造价（万元)
	
	建筑面积（m2)（地上/地下）
	

	
	建筑高度（m)
	
	项目类型
	□住宅  □公共建筑
□厂房  □市政  □水利
□其他

	
	建筑总层数（地上/地下）
	
	地基基础
类型
	

	
	基坑深度（m)
	
	结构类型
	□框架  □剪力墙
□框架-剪力墙  □钢结构
□装配式  □其他

	
	大型设备数量（塔吊、施工升降机）
	
	项目特征
	□大型工程  □中型工程
□小型工程  

	
	开工时间
	
	计划竣工时间
	

	安全生产技术服务机构
	

	服务方式
	□线下    □线上线下结合
	服务时间
	

	形象进度
	目前阶段
	□地基与基础   □主体结构   □装饰装修 
□机电安装     □其他：

	
	现场形象进度描述
	

	服务团队人员名单

	姓名
	岗位
	职称/执业资格
	专业

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	附：服务人员注册执业证书、职称、本行业工作年限等证明材料的扫描件或照片，服务机构自有人员附社保证明。








	服务内容概述
	（描述：1.保险公司明确的服务事项；
2.同步开展的安全生产专项行动或活动。）

	服务依据
	（描述：1.法律法规
2.部门规章及规范性文件
3.有关工程建设标准、规范）


三、服务内容
（一）安全宣传教育培训：开展的安全宣传活动、列示培训方式、培训内容（含课件）、培训人员、授课老师、现场照片、签到表等内容。
[bookmark: OLE_LINK9]（二）风险辨识：
           工程项目风险或危险源辨识清单
	序号
	风险名称
	部位
	类型
	依据
	防范措施
	风险等级

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


开展风险辨识的要绘制项目风险辨识图，标注重要风险点及风险类型。辨识结果需要风险辨识人员签字，项目安全负责人签字确认。
（三）标准化建设：针对项目安全生产标准化管理体系建设等情况。
（四）隐患排查：
[bookmark: _Toc19507][bookmark: _Toc8211]隐患排查情况告知单
	                            （投保单位/项目），保单号：                        

受                 单位委托，我单位于     年   月   日开展了安全生产事故隐患排查服务，对       、       、       （分部分项工程/部位）进行了排查，共发现隐患     条，其中重大事故隐患    条，具体情况及整改建议如下：

	序号
	隐患描述

	隐患照片
	隐患
类型
	整改建议
	建议整改时间

	
	分部分项工程/部位：
隐患描述：
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
被保项目安全负责人（签名）：
被保项目监理机构负责人（签名）：
服务小组组长（签名）：

安全生产技术服务机构：                  
告知时间：

服务机构联系人：             联系电话：


需要现场询问各岗位、工种人员情况，操作规程掌握是否熟练，规章制度是否了解，风险防控措施是否规范等。
开展隐患排查的应注明排查场所、设施、设备等，隐患排查结束后，被保项目安全管理人员、安全生产技术服务机构要签字确认。
附：房屋市政工程重大事故隐患排查表、水利水电工程生产安全重大事故隐患排查表
隐患整改报告单
	序号
	隐患描述
	隐患照片
	隐患整改后照片
	整改时间

	
	分部分项工程/部位：
隐患描述：
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
被保项目安全负责人（签名）：
被保项目监理机构负责人（签名）：
服务小组组长（签名）：

安全生产技术服务机构：                  
报告时间：

服务机构联系人：             联系电话：



（五）应急演练：演练的方式、范围、类型及参加的人员，提供演练的照片和效果评估报告。
（六）科技创新：安全科技创新的名称、类型、内容、保障措施及达到的效果等。
（七）其他服务：开展预防服务的名称、种类、方式、范围，涉及的人员、主要目的、达到效果等书面材料，包括服务的照片及签到等情况。
四、对被保项目安全管理能力作出评价，给出安全管理及改进建议。

（1） 安全生产保障体系（制度、人员、运行情况）；
（2） 工程实体安全管理的建议。

安全生产技术服务机构：                        （盖章）
服务机构技术负责人：           （签章）
服务小组组长：             （签章）
保险机构风险管理人员审核（签字或盖章）：


                    年      月      日
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[bookmark: _Toc17472]附  录  H
（规范性）
房屋建筑工程项目建设规模标准

	序号
	工程类别
	项目名称
	单位
	规     模
	备   注

	
	
	
	
	大型
	中型
	小型
	

	1
	房屋建筑工程
	工业、民用与公共建筑工程
	层
	≥25
	5～25
	<5
	建筑物层数

	
	
	
	米
	≥100
	15～100
	<15
	建筑物高度

	
	
	
	米
	≥30
	15～30
	<15
	单跨跨度

	
	
	
	平方米
	≥30000
	3000～30000
	<3000
	单体建筑面积

	
	
	住宅小区或建筑群体工程
	平方米
	≥100000
	3000～100000
	<3000
	建筑群建筑面积

	
	
	其他一般房屋建筑工程
	万元
	≥3000
	300～3000
	<300
	单项工程合同额

	2
	高耸构筑物工程
	冷却塔及附属工程
	平方米
	>3500
	2000～3500
	<2000
	淋水面积

	
	
	高耸构筑物工程
	米
	≥120
	25～120
	<25
	构筑物高度

	
	
	其他高耸构筑物工程
	万元
	≥3000
	300～3000
	<300
	单项工程合同额

	3
	地基与基础工程
	房屋建筑地基与基础工程
	层
	≥25
	5～25
	<5
	建筑物层数

	
	
	构筑物地基与基础工程
	米
	≥100
	25～100
	<25
	构筑物高度

	
	
	基坑围护工程
	米
	≥8
	3～8
	<3
	基坑深度

	
	
	软弱地基处理工程
	米
	≥13
	4～13
	<4
	地基处理深度

	
	
	其他地基与基础工程
	万元
	≥10
	100～1000
	<100
	单项工程合同额

	4
	土石方工程
	挖方或填方工程
	万立方米
	≥60
	15～60
	<15
	土石方量

	
	
	其它挖方或填方工程
	万元
	≥3000
	300～3000
	<300
	单项工程合同额

	5
	园林古建筑工程
	仿古建筑工程、园林建筑工程
	平方米
	≥800
	200～800
	<200
	单体建筑面积

	
	
	国家级重点文物保护单位的古建筑修缮工程
	平方米
	≥200
	<200
	无
	修缮建筑面积

	
	
	省级重点文物保护单位的古建筑修缮工程
	平方米
	≥300
	100～300
	<100
	修缮建筑面积

	
	
	其它园林古建筑工程
	万元
	≥1000
	200～1000
	<200
	单项工程合同额

	6
	钢结构工程
	钢结构建筑物或构筑物工程（包括轻钢结构工程）
	米
	≥30
	10～30
	<10
	钢结构跨度

	
	
	
	吨
	≥1000
	100～1000
	<100
	总重量

	
	
	
	平方米
	≥20000
	3000～20000
	<3000
	单体建筑面积

	
	
	网架结构的制作安装工程
	米
	≥70
	10～70
	<10
	网架工程边长

	
	
	
	吨
	≥300
	50～300
	<50
	总重量

	
	
	
	平方米
	≥6000
	200～6000
	<200
	单体建筑面积

	
	
	其他钢结构工程
	万元
	≥3000
	300～3000
	<300
	单项工程合同额

	7
	建筑防水工程
	各类房屋建筑防水工程
	万元
	≥200
	50～200
	<50
	单项工程合同额

	8
	防腐保温工程
	各类防腐保温工程
	万元
	≥200
	50～200
	<50
	单项工程合同额

	9
	附着升降脚手架
	各类附着升降脚手架设计、制作、安装工程
	米
	≥80
	15～80
	<15
	高度

	10
	金属门窗工程
	铝合金、塑钢等金属门窗工程
	层
	≥25
	5～25
	<5
	建筑物层数

	
	
	
	米
	≥80
	15～80
	<15
	建筑物高度

	
	
	
	平方米
	≥8000
	1000～8000
	<1000
	单体建筑面积

	
	
	
	万元
	≥500
	100～500
	<100
	单项工程合同额

	11
	预应力工程
	各类房屋建筑预应力工程
	米
	≥30
	10～30
	<10
	跨度

	
	
	
	万元
	≥800
	100～800
	<100
	单项工程合同额

	
	
	机械和人工拆除工程
	万元
	≥500
	200～500
	<200
	单项工程合同额

	12
	体育场地设施工程
	高尔夫球场、室内外迷你高尔夫球场和练习场工程
	公顷
	≥55
	25～55
	<25
	单项工程占地面积

	
	
	
	万元
	≥3200
	300～3200
	<300
	单项工程合同额

	
	
	
	洞
	≥18
	9～18
	<9
	洞数

	
	
	体育场田径场地设施工程
	万人
	≥2
	0.5～2
	<0.5
	容纳人数

	
	
	
	万元
	≥1000
	300～1000
	<300
	单项工程合同额

	
	
	体育馆（包括游泳馆、冬季项目馆）设施工程
	人
	≥5000
	300～5000
	<300
	容纳人数

	
	
	合成面层网球、篮球、排球场地设施工程
	平方米
	≥7000
	2000～7000
	<2000
	建筑面积

	
	
	其他体育场地设施工程
	万元
	≥800
	150～800
	<150
	单项工程合同额

	13
	特种专业工程
	建筑物纠偏和平移等工程
	万元
	≥500
	100～500
	<100
	单项工程合同额

	
	
	结构补强、特殊设备的起重吊装、特种防雷技术等工程
	万元
	≥200
	50～200
	<50
	单项工程合同额





[bookmark: _Toc22907]附  录  I
（规范性）
市政公用工程项目建设规模标准

	序号
	工程类别
	项目名称
	单位
	规     模
	备   注

	
	
	
	
	大型
	中型
	小型
	

	1
	城市道路
	路基工程
	
	城市快速路、主干道路基工程≥5千米,单项工程合同额≥3000万元
	城市快速路、主（次）干道路基工程2～5千米,单项工程合同额1000～3000万元
	城市次干道路基工程＜2千米，单项工程合同额＜1000万元
	含城市快速路、城市环路，不含城际间公路

	
	
	路面工程
	
	高等级路面≥10万平方米，单项工程合同额≥3000万元
	高等级路面5～10 万平方米,单项工程合同额1000～3000万元
	次高等级路面，单项工程合同额＜1000万元
	

	2
	城市公共广场
	广场工程
	
	广场面积≥5万平方米,单项工程合同额≥3000万元
	广场面积2～5万平方米,单项工程合同额1000～3000万元
	单项工程合同额＜1000万元
	含体育场

	3
	城市桥梁
	桥梁工程
	
	单跨跨度≥40米;单项工程合同额≥3000万元
	单跨的跨度20～40米;单项工程合同额1000～3000万元
	单跨跨度＜20米;单项工程合同额＜1000万元
	含过街天桥

	4
	地下交通
	隧道工程
	
	内径（宽或高）≥5米或单洞洞长单洞洞长≥1000米，单项工程合同额≥3000万元
	内径（宽或高）3～5米，单项工程合同额1000～3000万元
	内径（宽或高）＜3米，单项工程合同额＜1000万元
	含地下过街通道；小型工程不含盾构施工

	
	
	车站工程
	
	单项工程合同≥3000万元
	单项工程合同＜3000万元
	
	小型工程不含车站工程

	5
	城市供水
	供水厂
	
	日处理量≥5万吨，单项工程合同额≥3000万元
	日处理量3～5万吨，单项工程合同额1000～3000万元
	日处理量＜3 万吨，单项工程合同额＜1000 万元
	含中水工程，加压站工程

	
	
	供水管道
	
	管径≥1.5米，单项工程合同额≥3000万元
	管径0.8～1.5米，单项工程合同额1000～3000万元
	管径＜0.8米，单项工程合同额＜1000万元
	含中水工程，本表中的管径为公称直径DN

	6
	城市排水
	污水处理厂
	
	日处理量≥5万吨，单项工程合同额≥3000万元
	日处理量3～5万吨，单项工程合同额1000～3000万元
	日处理量＜3万吨，单项工程合同额＜1000万元
	含泵站

	
	
	排水管道工程
	
	管径≥1.5米，单项工程合同额≥3000万元
	管径0.8～1.5米，单项工程合同额1000～3000万元
	管径＜0.8米,单项工程合同额＜1000万元
	含小型泵站，本表中的管径为公称直径DN

	7
	城市供气
	燃气源工程
	
	日产气量≥30万立方米，单项工程合同额≥3000万元
	日产气量10～30万立方米，单项工程合同额1000～3000万元
	日产气量＜10万立方米，单项工程合同额＜1000万元
	

	
	
	燃气管道工程
	
	高压以上管道， 单项工程合同额≥3000万元
	次高压管道，单项工程合同额1000～3000万元
	中压以下管道，单项工程合同额＜1000万元 
	

	
	
	储备厂（站）工程
	
	设计压力＞2.5兆帕或总贮存容积＞1000立方米的液化石油气或 ＞400立方米的液化天然气贮罐厂（站）或供气规模＞15万立方米/日的燃气工程，单项合同额≥3000万元的工程
	设计压力2.0～2.5兆帕或总贮存容积500～1000立方米的液化石油气或200～400立方米的液化天然气贮罐厂（站）或供气规模5～15万立方米/日的燃气工程，单项合同额≥1000～3000万元的工程
	设计压力＜2.0兆帕或总贮存容积＜500的立方米液化石油气或＜200立方米的液化天然气贮罐厂（站）或供气规模＜5万立方米/日的燃气工程，单项合同额＜1000万元的工程
	含调压站、混气站、气化站、压缩天然气站、汽车加气站等

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	城市供热
	热源工程
	
	产热量≥250吨/小时或供热面积＞30万平方米，单项工程合同额≥3000万元
	产热量80～250吨/小时或供热面积10～30万平方米，单项工程合同额1000～3000万元
	产热量＜80吨/小时或供热面积＜10万平方米，单项工程合同额＜1000万元
	

	
	
	管道工程
	
	管径≥500毫米, 单项工程合同额≥3000万元
	管径200～500毫米，单项工程合同额1000～3000万元
	管径＜200毫米，单项工程合同额＜1000万元
	本表中的管径为公称直径DN

	9
	生活垃圾
	填埋场工程
	
	日处理量≥800吨，单项工程合同额≥3000万元
	日处理量400～800吨，单项工程合同额1000～3000万元
	日处理量＜400吨，单项工程合同额＜1000万元
	填埋面积应折成处理量计

	
	
	焚烧厂工程
	
	日处理量≥300吨，单项工程合同额≥3000万元
	日处理量100～300吨，单项工程合同额1000～3000万元
	日处理量＜100吨，单项工程合同额＜1000万元
	

	10
	交通安全设施
	交通安全防护工程
	
	单项工程合同额≥500万元
	单项工程合同额200～500万元
	单项工程合同额＜200万元 
	含护栏、隔离带，防护墩

	11
	机电系统
	机电设备安装工程
	
	单项工程合同≥1000万元
	单项工程合同额500～1000万元
	单项工程合同额＜500万元 
	

	12
	轻轨交通
	路基工程
	
	路基工程≥2千米，单项工程合同额≥3000万元
	路基工程1～2千米，单项工程合同1000～3000万元
	路基工程＜1千米，单项工程合同额＜1000万元
	不含轨道铺设

	
	
	桥涵工程
	
	单跨跨度≥40米，单项工程合同额≥3000万元
	单跨的跨度20～40米，单项工程合同额1000～3000万元
	单跨跨度＜20米，单项工程合同额＜1000万元
	不含轨道铺设

	13
	城市园林
	庭院工程
	
	单项工程合同额≥1000万元
	单项工程合同额500～1000万元
	单项工程合同额＜500万元
	含厅阁、走廊、假山、草坪、广场，绿化、景观

	
	
	绿化工程
	
	单项工程合同额≥500万元
	单项工程合同300～500万元
	单项工程合同额＜300万元
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[bookmark: _Toc11317]附  录  J
（资料性）
安责险事故预防服务质量满意度反馈表


安责险事故预防服务质量满意度反馈表
	投保企业
	 

	工程名称
	

	承保机构
	

	服务机构
	

	服务时间
	     年  月    日    至     年   月    日

	服务内容及评价

	序号
	服务内容
	评价结果

	1
	安全生产宣传教育培训。          
	优秀 良好 一般 差

	2
	安全风险辨识、评估和安全评价。  
	优秀 良好 一般 差

	3
	生产安全事故隐患排查。          
	优秀 良好 一般 差

	4
	安全生产标准化建设。           
	优秀 良好 一般 差

	5
	生产安全事故应急预案编制和演练。
	优秀 良好 一般 差

	6
	安全生产科技推广应用。          
	优秀 良好 一般 差

	7
	其他有关事故预防工作。        
	优秀 良好 一般 差

	服务总体评价
	优秀 良好 一般 差

	具体问题表现
或意见建议
	





填表人（签字）：                  联系电话：


附  录  K
（规范性）
安全生产专业技术服务人员资格

1 房屋建筑工程学历与专业背景
（1）具备本科及以上学历，且专业需与房屋建筑工程直接相关，具体包括：建筑工程、工程管理、土木工程（房屋建筑方向）等专业。
（2）执业资格或职称证书，持有至少1项与房屋建筑工程相关的国家认可证书，包括但不限于：
执业资格类：一级建造师（建筑工程专业）、注册安全工程师（建筑施工安全专业）、注册监理工程师（房屋建筑工程专业）；
职称类：工程师及以上职称（建筑工程类）；
（3）工作经验要求，具备3年及以上房屋建筑行业安全生产管理或安全培训相关工作经验。
2 市政工程学历与专业背景
（1）具备本科及以上学历，专业需聚焦市政工程核心领域，包括：市政工程、城市地下空间工程、给排水科学与工程（市政方向）等。
（2）执业资格或职称证书，需持有至少1项与市政工程相关的国家认可证书，包括但不限于：
执业资格类：一级建造师（市政公用工程专业）、注册安全工程师（建筑施工安全专业）、注册监理工程师（市政公用工程专业）；​
职称类：工程师及以上职称（市政工程类等）；​
（3）工作经验要求，需具备3年及以上市政行业安全生产管理或安全培训相关工作经验。
3 水利工程学历与专业背景
（1）需具备本科及以上学历，专业需与水利工程紧密相关，包括：水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、水利科学与工程、水务工程、安全工程（水利安全方向）等。
（2）执业资格或职称证书，持有至少1项与水利工程相关的国家认可证书，包括但不限于：
执业资格类：一级建造师（水利水电工程专业）、注册安全工程师、注册土木工程师（水利水电工程）、注册监理工程师（水利工程专业）；
职称类：工程师及以上职称（专业方向为水利工程等）；
培训资质类：水利安全生产培训师、水利部门或应急管理部门认定的水利安全培训师资证书。
（3）工作经验要求，具备3年及以上水利行业安全生产管理或安全培训相关工作经验。

